**Commande AT IDW01M1 Modue Wifi**

AT+S.SCAN

AT+S.SSIDTXT=ciscosb1

AT+S.SCFG=wifi\_wpa\_psk\_text,TREXSESAM2!

AT+S.SCFG=wifi\_priv\_mode,2

AT+S.SCFG=wifi\_mode,1

AT&W

AT+CFUN=1

**sprintf((char\*)WiFi\_AT\_Cmd\_Buff,"AT+S.SCFG=wifi\_wpa\_psk\_text,TREXSESAM2!** **\r\n");**

**USART\_Transmit\_AT\_Cmd(strlen((char\*)WiFi\_AT\_Cmd\_Buff));**